Como funciona a
Rádio Web

Solução

da

Rádio Faced Web

O que utilizamos?

2 Computadores

Gravação, Edição e Produção de Material;

Alimentador da rádio;

Debian GNU/Linux

Sistema Operacional (SO);

Software Livre;

http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/OQueESL

Softwares utilizados na Rádio FACED Web

Produção

Audacity

Playlist

XMMS

Servidor

DarkIce

Softwares Auxiliares

Jack: JACK Audio Connection Kit (servidor de Áudio)

qjackctl: interface gráfica para o Jack.

xmms-jackasyn: Plugin de saída do XMMS para o JACK.

xmms-jack: Plugin de saída para o servidor de áudio Jack.

alsaplayer-jack: Alsaplayer é um PCM (Pulse-code modulation) player projetado especificamente para o uso com ALSA.

DEPENDÊNCIAS:

libogg

libvorbis

liblame

2006-11-01T10:06:31